**Kesselring methode, barbecue**

*Weging 1 tot 3, vervolgens 1 tot 5*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Functioneel** | **Weging** | **Concept 1** | **Concept 2** |  **Concept 3** |
| Mee te nemen | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Vlees in 1x omdraaien | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Schoonmaken | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Gewicht | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Afkoelen (buitenbak) | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Deksel (geur en kolen) | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Voor 4 personen | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Stabiliteit  | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Uiterlijk | 2 | 3 | 3 | 4 |
| **Totaal** | **90** | **78** | **70** | **71** |
| **Percentae** | **100%** | **86,67%** | **77.78%** | **78,89%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fabricage** | **Weging** | **Concept 1** | **Concept 2** |  **Concept 3** |
| Kosten | 1 | 3 | 5 | 4 |
| Maakbaarheid | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Hoeveelheid plaat | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Aantal onderdelen | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Los neembaar | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Breekbaarheid | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Warmteafvoer | 3 | 5 | 2 | 2 |
| **Totaal** | **75** | **62** | **62** | **48** |
| **Percentage** | **100%** | **82,67%** | **82,67%** | **64%** |

|  |
| --- |
| 100Concept 3 |
| 80 |
| 60 |
| 40 |
| 20 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100**Concept 1**Concept 2 |

 *x-as= fabricage, y-as=functioneel*