|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eisen (Zie PVE)** | **Weging** | **Concept 1** | **Concept 2** | **Concept 3** |
| *1.1.1* | 1 | 3 | 5 | 4 |
| *1.1.2* | 1 | 4 | 5 | 3 |
| *1.1.3* | - |  |  |  |
| *1.2.1* | - |  |  |  |
| *1.2.2* | - |  |  |  |
| *1.3.1* | 2 | 5 | 5 | 5 |
| *1.4.1* | 1 | 5 | 5 | 4 |
| *1.4.2* | - |  |  |  |
| *1.4.3* | 2 | 5 | 2 | 2 |
| *2.1* | - |  |  |  |
| *2.2* | 2 | 4 | 3 | 4 |
| *2.3.1* | - |  |  |  |
| *3.1* | 3 | 5 | 4 | 5 |
| *3.2* | 2 | 4 | 3 | 4 |
| *4.1* | 3 | 3 | 4 | 3 |
| *4.2* | - |  |  |  |
| **Totaal** | **85** | **72** | **65** | **65** |
| **Percentage** | **100%** | **84,71%** | **76,47%** | **76,47%** |

**Millerprofiel, barbecue**

Weging 1 tot 3, vervolgens 1 tot 5
-) is niet belangrijk voor het ontwerptraject